
	编号

	黑臭水体名称
(起始边界)

	整治前水质
	现状黑臭级别

	4月份检测水质
	是否达标

	5月份检测水质
	是否达标

	6月份检测水质
	是否达标


	
	
	透明度
(cm)
	溶解氧
(mg/L)
	氧化还原电位
(mv)
	氨氮
(mg/L)
	
	透明度
(cm)
	溶解氧
(mg/L)
	氧化还原电位
(mv)
	氨氮
(mg/L)
	
	透明度
(cm)
	溶解氧
(mg/L)
	氧化还原电位
(mv)
	氨氮
(mg/L)
	
	透明度
(cm)
	溶解氧
(mg/L)
	氧化还原电位
(mv)
	氨氮
(mg/L)
	

	42000156
	五一湖和七一湖
	80
	86.7
	6.77
	20.630
	无黑臭
	59
	7.89
	90
	1.16
	是
	38
	8.88
	54
	0.92
	是
	31
	9.35
	76
	0.42
	是

	42000159
	彭家港〔东钢港
（老庙路--与彭家港交汇处）、
老下陆港（下陆老火车站－嘉泰砂浆）〕
	见底/38
	132.4
	5.02
	21.850
	无黑臭
	＞48
	7.86
	95
	1.01
	是
	＞46
	9.95
	88
	1.24
	是
	＞41
	11.76
	94
	0.33
	是

	42000162
	新下陆东港
(智信塑业－金桥大道交汇处)
	20
	180.8
	1.78
	8.790
	无黑臭
	＞38
(见底)
	9.71
	94
	0.75
	是
	＞45
(见底)
	9.20
	92
	0.59
	是
	＞32
(见底)
	5.76
	93
	0.95
	是

	42000163
	新下陆西港
(长乐山工业区对面段－下陆区社会事务管委会)
	18
	34.9
	7.35
	1.774
	无黑臭
	＞30
(见底)
	9.64
	104
	1.37
	是
	＞44
(见底)
	10.92
	100
	0.74
	是
	＞25
(见底)
	6.34
	95
	0.66
	是
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编号黑臭水体名称(起始边界)整治前水质现状黑臭级别4月份检测水质是否达标5月份检测水质是否达标6月份检测水质是否达标透明度(cm)溶解氧(mg/L)氧化还原电位(mv)氨氮(mg/L)透明度(cm)溶解氧(mg/L)氧化还原电位(mv)氨氮(mg/L)透明度(cm)溶解氧(mg/L)氧化还原电位(mv)氨氮(mg/L)透明度(cm)溶解氧(mg/L)氧化还原电位(mv)氨氮(mg/L)42000156五一湖和七一湖8086.76.7720.630无黑臭597.89901.16是388.88540.92是319.35760.42是42000159彭家港〔东钢港（老庙路--与彭家港交汇处）、老下陆港（下陆老火车站－嘉泰砂浆）〕见底/38132.45.0221.850无黑臭＞487.86951.01是＞469.95881.24是＞4111.76940.33是42000162新下陆东港(智信塑业－金桥大道20180.81.788.790无黑臭＞38(见底)9.71940.75是＞45(见底9.20920.59是＞32(见底)5.76930.95是

